**مشخصات فنی کلاه PAB**

**- طراحی طبق استاندارد EN در محافظت کامل از سر و گردن در حین راحتی برای آتش نشان**

**- مقاومت در برابر شعله تا 1000 درجه سانتی گراد در مدت 10 ثانیه در تست شعله**

**- مقاومت حرارتی طولانی به مدت 30 دقیقه تا ̊ 250 سانتی گراد در تست تابشی**

**- مقاومت بالا در برابر ضربه طبق استاندارد EN**

**- دارای مقاومت در سرما تا ̊ 30- سانتی گراد**

**- محافظت کامل از سر و گردن آتش نشان**

**- مجهز به سیستم ضربه گیر داخل کلاه**

**- قابلیت تشخیص بالا در عملیات به جهت نوار شبرنگ مخصوص و مقاوم در حرارت**

**- دارای محافظ گردن از جنس فیبر کربن با پوشش الومینیومی**

**- چانه گیر با سه تکیه گاه ساخته شده با آرامید و نومکس FR – ضد الرژی**

**- وزن سبک به همراه محافظ گردن و ویزور ها 5/1 کیلو گرم**

**- قابلیت تنظیم ارتفاع از 52 تا 64 سانتی متر**

**- امکان استفاده از طیف وسیعی از تجهیزات جانبی**

**- امکان نصب چراغ ضد انفجار و سیستم رادیوئی – در هر دو طرف کلاه**

**- ویزورطلایی ساخته شده از مواد کامپوزیت مقاوم در حرارت بالا و ضد تشعشع ، ضد خش و بخار**

**- امکان استفاده از ماسک تنفسی در زمان پایین بودن ویزور به دلیل فاصله مناسب با صورت**

**- مقاومت تست در برابر اشعه تا 14kw/m²**

**- قابل ارائه در رنگ های قرمز – زرد - سبز فسفری – سفید**

**- دارای استاندارد دریایی جهت استفاده در ناو شکن ها – کشتی های اقیانوس پیما – پالایشگاه ها و پتروشیمی ها – اسکله های نفتی**

**- دارای استاندارد: MED**

**EN-166**

**EN-14458**

**EN-443**